

[ctpdfixpanelremove](#_top)



**Ⅳ　①** Ⅱ ①の記述理由により、FIXﾊﾟﾈﾙが外れない場合、前記以外の外し方もあり

ます。　この方法は前記Ⅰ④図、Ⅰ⑤図の赤丸印部分の“真木”を取り外し、

この裏の隙間から固定ﾋﾞｽの在りかを探り当て、この部分へ刃厚のあるｽｸﾚｰﾊﾟｰを

ﾊﾝﾏｰで打ち込んで固定ﾋﾞｽを切断する方法です。　実はこの方法が**最も簡便**です。

2つの方法には、それぞれの利点があります。　詳しくはお問い合わせください。

3/30/2016